### Denne listen erstatter ikke skipperens ansvar for at båten er forsvarlig utstyrt og med fornuftig besetning, men lister opp det løse utstyret som vi som arrangører krever at det skal være om bord.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Utstyr som kreves:** | **Kommentarer** |  |
| Rekkewire | Min 4 mm wire eller Dynema Sk75. Dispens kan gis - |  |
| Bøtter | 2 stk min 9 liter med line |  |
| Lensepumpe |  |  |
| Magnetisk Kompass |  |  |
| Lanterner | Ikke montert under dekksnivå – helst ved midtre rekkewire eller over |  |
| Reservepærer | Ved LED behøves ikke reservepærer |  |
| FM/DAB Radiomottaker | Til å lytte på værmelding etc. |  |
| Brannslukkingsapparate(r) | Min 2 ved innbordsmotor (Norsk lov) |  |
| Anker(e) | Som er passende for båtens størrelse, lett tilgjengelig |  |
| Håndlykter | Moderne hodelykter til ski/sykkel er bra. |  |
| Førstehjelpsskrin | Husk også instruksjonsbok |  |
| Sjøkart | Papirkart – ikke kun elektroniske kart |  |
| Livbøyer | med drivanker med automatisk bøyelys |  |
| Kasteline | 15-20 meter oppe i cocpit |  |
| Cockpitkniv | Skarp! |  |
| Hardværsseil | Storseil skal kunne reves – ellers må tryseil medbringes Rullefokksystem som fungerer, ellers må hardvindsfokk medbringes |  |
| Hardværsseil *Forseil* |  |  |
| Redningsvester med skrittstropp og lys | 150N ISO 12402-3 I praksis oppblåsbare med lys og skrittstopp- MERKET med båtens navn(skriv på tapebit og ta av etterpå) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Seilnummer: |  |
| Båtnavn |  |
| Ansvarshavende: |  |
| Signatur: |  |